---
id: "클러치 20260506"
created: "2026-05-06 10:51"
tags:
aliases:
---
## 💡 생각  
클러치는 엔진과 구동측 기어 사이를 연결해주는 중간 연결부품
엔진의 동력을 구동측 기어로 전달해주거나 차단하는 스위치 역할을 한다.

---
## 📑 개념
클러치는 동력을 전달하는 장치와 그 동력을 받는 장치 사이에서 연결을 조절하는 핵심 부품입니다. 주로 자동차의 엔진과 변속기 사이에서 힘을 전달하거나 끊는 역할을 수행합니다.

---
## 1. 클러치의 주요 역할

- **동력의 차단과 연결:** 엔진은 시동이 걸려 있는 동안 계속 회전합니다. 하지만 정차 중이거나 기어를 변속할 때는 바퀴로 가는 동력을 잠시 끊어줘야 하는데, 이때 클러치가 그 연결을 해제합니다.
    
- **부드러운 출발:** 정지 상태에서 갑자기 엔진의 큰 힘이 바퀴에 전달되면 차가 덜컥거리거나 시동이 꺼질 수 있습니다. 클러치는 이 힘을 서서히 전달하여 차가 부드럽게 움직이게 돕습니다.
    
- **변속 지원:** 주행 중 속도에 맞춰 기어를 바꿀 때, 엔진과 변속기의 회전 속도를 맞추기 위해 일시적으로 연결을 끊어줍니다.

---

## 2. 작동 원리 (마찰력)

가장 흔한 방식인 **마찰 클러치**를 기준으로 보면, 두 개의 판이 맞닿는 원리를 이용합니다.

1. **연결 상태:** 강한 스프링의 힘으로 클러치 판이 엔진의 플라이휠에 밀착됩니다. 이때 발생하는 **마찰력** 덕분에 엔진의 회전력이 변속기로 전달됩니다.
    
2. **분리 상태:** 운전자가 클러치 페달을 밟으면, 누르고 있던 스프링의 힘이 해제되면서 판이 떨어집니다. 결과적으로 엔진은 돌고 있지만 변속기로는 힘이 가지 않는 상태가 됩니다.
    

---

## 3. 전송 방식에 따른 분류

- **수동 변속기 (Manual):** 운전자가 직접 페달을 밟아 클러치를 조작합니다. 섬세한 조절이 필요하며 조작의 재미가 있습니다.
    
- **자동 변속기 (Automatic):** 클러치 대신 '토크 컨버터'라는 유압 장치를 사용하여 자동으로 동력을 조절합니다.
    
- **듀얼 클러치 (DCT):** 두 개의 클러치를 사용하여 홀수 단과 짝수 단 기어를 미리 준비해둡니다. 수동의 효율성과 자동의 편리함을 결합해 변속 속도가 매우 빠릅니다.
