---
id: "라우팅 테이블(Routing Table) 20260428"
created: "2026-04-28 14:16"
tags:
aliases:
---
## 💡 생각  
[[라우팅(Routing)]]이 뭔지 알면 라우팅 테이블도 같이 알 수 있다.

---
## 📑 개념
네트워크에서 라우팅 테이블(Routing Table)은 데이터 패킷이 목적지까지 가장 효율적인 경로로 전달될 수 있도록 경로 정보를 저장해둔 이정표와 같은 데이터베이스입니다.

라우터나 컴퓨터와 같은 네트워크 장비는 패킷을 받으면 이 테이블을 참조하여 다음 어디로 보낼지 결정합니다.

## 1. 라우팅 테이블의 주요 구성 요소

라우팅 테이블은 보통 다음과 같은 정보들을 포함하고 있습니다.

- **목적지(Destination):** 패킷이 최종적으로 도달해야 할 IP 주소나 네트워크 대역입니다.
    
- **서브넷 마스크(Netmask):** 목적지 주소의 범위를 정의합니다.
    
- **게이트웨이(Gateway) / 다음 홉(Next Hop):** 목적지에 가기 위해 거쳐야 하는 다음번 장치의 IP 주소입니다.
    
- **인터페이스(Interface):** 패킷을 내보낼 물리적 또는 논리적 포트(예: eth0, Wi-Fi 등)입니다.
    
- **메트릭(Metric):** 경로의 우선순위를 정하는 값입니다. 여러 경로가 있을 경우 이 값이 낮을수록 더 좋은 경로로 판단합니다.
    

---

## 2. 경로 결정 방식 (작동 원리)

패킷이 도착하면 라우터는 다음과 같은 과정을 거칩니다.

1. **가장 구체적인 경로 탐색 (Longest Prefix Match):** 목적지 IP와 가장 많이 일치하는 서브넷 마스크를 가진 경로를 먼저 선택합니다.
    
2. **디폴트 게이트웨이(Default Gateway):** 테이블에 일치하는 특정 경로가 없을 경우, 모든 외부 트래픽을 처리하는 0.0.0.0 경로(기본 관문)로 보냅니다.
    
3. **패킷 전달:** 결정된 인터페이스를 통해 패킷을 다음 지점으로 송신합니다.
    

---

## 3. 라우팅 테이블의 관리 방식

라우팅 테이블에 경로가 추가되는 방식은 크게 두 가지로 나뉩니다.

- **정적 라우팅 (Static Routing):** 관리자가 직접 경로 정보를 입력하는 방식입니다. 보안성이 높고 리소스 소모가 적지만, 네트워크 변화에 자동으로 대응하지 못합니다.
    
- **동적 라우팅 (Dynamic Routing):** RIP, OSPF, BGP 같은 라우팅 프로토콜을 통해 라우터끼리 서로 정보를 교환하며 테이블을 자동으로 업데이트하는 방식입니다.

---
