---
id: 라우팅 20260428
created: 2026-04-28 14:14
tags:
---
PC1과 PC2 사이에 랜선으로 직접 연결하여 통신을 하게 할 수 있음.
단, 연결하자마자 곧바로 되는 건 아니고 몇 가지 설정을 해야 함.

일단 이 랜선이 꽂힌 랜포트에 대해 설정을 해주어야 함.
이 연결에는 [[DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)]]서버가 없기 때문에 자동으로 설정할 수 없음. 
[[IP]]주소, [[서브넷 마스크(Subnet Mask)]], 기본[[게이트웨이(Gateway)]]를 설정한다.

그리고 PC에 더이상의 추가적인 통신연결이 없을경우에는 별도의 설정없이 곧바로 통신이 가능해진다.
"어디로든 나가야 하면 일단 이 랜선으로 나가자"라는 기본 규칙(Default Route)이 아주 단순하게 작동하게됨.

만약 둘 이상의 통신연결이 있을 경우 [[라우팅 테이블(Routing Table)]]에 등록이 되어있어야 통신이 가능해진다.
[[라우팅 테이블(Routing Table)]]은 통신연결 시도측, 받는측 양측 모두에 상대방이 등록되어있어야 한다.

> [!info] **자동 생성:**
> 윈도우나 리눅스 같은 운영체제는 랜카드에 IP(`192.168.100.x`)를 설정하는 순간, **"이 대역으로 가는 길은 이 랜카드다"라는 규칙을 라우팅 테이블에 자동으로 추가**합니다.

