---
id: "RS-232가 이더넷을 따라잡을 수 없는 이유 20260504"
created: "2026-05-04 10:16"
tags:
aliases:
---
## 💡 생각  
가성비를 위해 고안된 RS-232에 이더넷에서 사용하는 고도의 인코딩기술 등을 적용하려면 RS-232의 가장 큰 장점이었던 가성비가 사라지게 된다.
기술적으로도 싱글 엔디드(선 하나로 측정)방식에서 어떻게 할 수 없는 노이즈 현상이 RS-232의 고도화에 가장 큰 걸림돌이기도 하다.

---

### 1. 인코딩으로 얻을 수 있는 이득 (언어의 효율성)

RS-232도 현대적인 인코딩(예: QAM 등)을 사용한다면, 한 번의 전기 변화에 1비트가 아니라 4비트, 8비트를 담을 수 있습니다. 실제로 과거 전화선을 쓰던 **다이얼업 모뎀**이 이런 방식으로 속도를 높여왔습니다.

- 하지만 인코딩을 고도화할수록 **신호가 아주 미세한 차이**를 구분해야 합니다.
    
- 예를 들어, 전압을 0V/5V 두 개로 나누던 걸 0.1V 단위로 쪼개서 50개의 신호를 만든다고 가정해 보세요.
    

### 2. 발목을 잡는 '물리적 노이즈' (도로의 상태)

여기서 앞서 공부한 **노이즈** 문제가 다시 등장합니다.

- 고도의 인코딩은 '미세한 전압 차이'를 읽어내는 기술입니다.
    
- 그런데 RS-232는 노이즈에 취약한 **싱글 엔디드(선 하나로 측정)** 방식이죠.
    
- 주변에서 노이즈가 조금만 튀어도 0.1V 단위로 쪼개놓은 정교한 신호들이 순식간에 뭉개져 버립니다.
    

즉, **아무리 고급 언어(인코딩)를 개발해도, 전달 매체(전선)가 너무 시끄러우면(노이즈) 상대방이 알아들을 수가 없는 것**입니다.

### 3. '차동 신호'라는 인프라의 차이

이더넷이 고도의 인코딩을 마음껏 쓸 수 있는 이유는 [[차동 신호(Differential Signaling)]] 덕분에 바닥에 깔린 노이즈를 싹 제거하여 **깨끗한 도화지** 상태를 만들었기 때문입니다.

- **이더넷:** 도화지가 깨끗하니 아주 얇은 펜으로 정밀하게 글씨(인코딩)를 써도 잘 읽힙니다.
    
- **[[RS-232]]:** 도화지에 이미 연필 자국(노이즈)이 가득해서, 굵은 매직으로 크게 써야만 겨우 읽을 수 있는 상태입니다.
    
### 4. 하드웨어 설계의 단순성 (경제성)

RS-232는 애초에 "싸고 단순하게 만들자"가 목적이었습니다.

- 복잡한 인코딩을 처리하려면 CPU나 전용 칩셋이 신호를 실시간으로 계산해서 복원해야 합니다.
    
- RS-232 장치에 그런 비싼 칩을 넣을 바에는, 차라리 그 돈으로 **이더넷 칩**을 하나 다는 게 훨씬 싸고 빠릅니다. 이미 이더넷은 대량 생산으로 가격이 매우 낮아졌으니까요.