---
id: "RS-232 20260504"
created: "2026-05-04 09:37"
tags:
aliases:
---
## 💡 생각  
SECS 통신에서 사용하는 그것을 말함.
아직도 RS-232를 쓰는곳이 종종 있음.

---
## 📑 개념
컴퓨터와 주변 장치(모뎀, 마우스, 산업용 장비 등) 간에 데이터를 주고받기 위해 만들어진 **직렬(Serial) 통신 표준**입니다. 1960년대에 처음 등장했음에도 불구하고, 신뢰성이 높고 구조가 간단하여 오늘날까지도 산업 현장에서 널리 사용되고 있습니다.

---
## 📌 주요 특징
- **직렬 통신:** 데이터를 한 번에 1비트씩 순차적으로 전송합니다. 병렬 통신에 비해 배선이 단순하다는 장점이 있습니다.
    
- **전압 기반 신호:** 논리 상태를 전압의 차이로 구분합니다.
    
    - **논리 0 (Space):** $+3\text{V} \sim +15\text{V}$
        
    - **논리 1 (Mark):** $-3\text{V} \sim -15\text{V}$ (휴지 상태)
        
- **전송 거리:** 표준상으로는 약 15m(50피트) 정도까지 권장되지만, 통신 속도를 낮추면 더 먼 거리도 가능합니다.
    
- **커넥터 형태:** 과거에는 25핀(DB-25)이 쓰였으나, 현재는 9핀(DE-9 또는 DB-9) 형태가 가장 흔합니다.

## 통신 방식 (프레임 구조)

RS-232는 **비동기식(Asynchronous)** 통신을 주로 사용합니다. 즉, 송신측과 수신측이 공통된 클록(Clock)을 공유하지 않고, 약속된 속도(Baud Rate)에 맞춰 데이터를 해석합니다.
(Baud Rate: 송신자와 수신자가 미리 **초당 몇 비트를 보낼지** 약속한 것)

1. **Start Bit:** 통신의 시작을 알리는 1비트 (Low 전압).
    
2. **Data Bits:** 실제 데이터 (보통 7~8비트).
    
3. **Parity Bit:** 오류 검출을 위한 옵션 비트.
    
4. **Stop Bit:** 통신의 종료를 알리는 비트 (1~2비트, High 전압).


RS-232는 보통 **전이중(Full-Duplex)** 방식입니다. 즉, 보내는 선(TX)과 받는 선(RX)이 분리되어 있습니다.

- 상대방이 데이터를 다 보낼 때까지 기다렸다가 내가 보내는 방식(Half-Duplex)도 가능하지만,
    
- 하드웨어적으로 선이 따로 있기 때문에 **상대방이 데이터를 보내는 중에도 내가 보낼 데이터가 있다면 동시에 Start Bit를 던지고 데이터를 보낼 수 있습니다.**


## 요약
- **Start Bit:** 수신기의 타이머를 가동시키는 스위치.
    
- **데이터 읽기:** 약속된 보레이트의 '절반' 지점마다 전압을 체크해서 0인지 1인지 결정.
    
- **Stop Bit:** 다음 데이터의 Start Bit를 제대로 인식할 수 있도록 선로를 대기 상태(High)로 복귀시키는 최소한의 여유 시간.

![[Pasted image 20260504100456.png]]