---
id: 게이트웨이(Gateway) 20260428
created: 2026-04-28 14:25
tags:
  - network
aliases:
---
## 💡 생각  
서로 다른 네트워크간의 통신은 무조건 게이트웨이를 통해 진행된다.
내부를 먼저 확인하고 내부에 그 ip에 해당되는 녀석이 없으면 게이트웨이를 통해 외부로 나아간다.
이 때 가장 먼저 확인하는게 [[라우팅 테이블(Routing Table)]]이다.

---
## 📑 개념
서로 다른 네트워크를 연결해 주는 '출입구' 역할을 하는 장치나 소프트웨어를 말합니다.
컴퓨터 네트워크는 서로 다른 통신 프로토콜(규약)을 사용하거나 구조가 다른 경우가 많은데, 게이트웨이는 이들 사이에서 데이터를 주고받을 수 있도록 **통역사** 역할을 수행합니다.

## ## 1. 게이트웨이의 핵심 역할

네트워크의 경계에 위치하여 다음과 같은 기능을 수행합니다.

- **프로토콜 변환:** 서로 다른 방식의 네트워크가 소통할 수 있도록 신호를 변환합니다.
    
- **데이터 전달:** 내부 네트워크에서 외부(인터넷)로 나가는 모든 데이터는 반드시 게이트웨이를 통과해야 합니다.
    
- **보안:** 외부로부터 들어오는 허가되지 않은 접속을 차단하는 벽의 역할을 하기도 합니다.
    

---

## 2. 실생활 예시: 아파트 현관문

게이트웨이를 가장 쉽게 이해하는 방법은 **아파트의 현관문**에 비유하는 것입니다.

- **내부 네트워크:** 우리 집 안 (가족끼리 자유롭게 대화하고 이동 가능)
    
- **외부 네트워크:** 집 밖 (복도, 엘리베이터, 거리)
    
- **게이트웨이:** 현관문 (집 밖으로 나가거나 외부인이 들어올 때 반드시 거쳐야 하는 유일한 통로)
    

컴퓨터가 인터넷상의 웹사이트에 접속하려고 할 때, 먼저 자신의 네트워크 안에 해당 주소가 있는지 확인합니다. 없다면 일단 기본 게이트웨이(Default Gateway)로 데이터를 보낸 뒤 외부 세계로 나가게 됩니다.


## 3. 기본 게이트웨이 (Default Gateway)

우리가 사용하는 PC나 스마트폰 설정에서 흔히 볼 수 있는 용어입니다.

- 보통 가정에서는 유무선 공유기(루터)의 IP 주소가 기본 게이트웨이 주소가 됩니다.
    
- 내부망에서 해결할 수 없는 목적지(예: 구글, 네이버 등)로 가는 데이터는 무조건 이 기본 게이트웨이 주소로 전달됩니다.

보통 0.0.0.0에 위치하며 보통은 [[라우터(Router)]]를 가리킨다.
앞서봤듯 통신연결 시도가 발생되면 가장먼저 내부의 같은 네트워크망에 그 ip주소에 해당되는 요소가 있는지 확인하고 없으면 라우팅 테이블을 확인해본다. 거기도 없을 경우 기본 게이트웨이로 가게 되는데 보통 기본 게이트웨이는 라우터로 설정되어 있다.

[[라우터(Router)]]를 통해 연결시도 한 ip로 접근이 되는지 확인해보고 최대한 통신 연결을 시도해보다가 성공,실패하게 된다.

---
